    (C)Copyright 2008~2009 Atheros Communications Inc.(R).
    Todos os direitos reservados.

    Readme.htm criado a 30-04-2009

    Ficheiro Leia-me para embalagem de setup AR813x/AR815x

    Suporta: Controlador AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet Atheros

    Sistemas operativos:
    Windows XP, Windows Server 2003
    Windows XP x64, Windows Server 2003 x64
    Windows Vista, Windows Vista x64
    Windows 7, Windows 7 x64

# Este ficheiro contém

1 Panorâmica geral
2 Instalação
3 Instalação Silenciosa
4 Desinstalação

## 1 Panorâmica geral

    A embalagem de instalação da driver contém o controlador de driver AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet Atheros.

    Este ficheiro LEIA-ME explica como instalar a driver e a embalagem de instalação de uma máquina a decorrer com um dos seguintes sistemas operativos:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64

## 2 Instalação

    O sistema operativo Windows irá detectar o adaptador automaticamente. Cancele todas as caixas de diálogo que o sistema operativo tenta instalar
    a driver automaticamente.

    NOTA: O utilizador tem que iniciar sessão com direitos administrativos para ser capaz de instalar a driver.

    Para instalar a driver proceder como se segue:

    1. Execute o ficheiro de setup "Setup.exe".
    2. Siga as instruções mostradas durante o processo de instalação.

## 3 Instalação Silenciosa

    De modo a instalar a driver silenciosamente, deverão ser executados os seguintes comandos.

    setup.exe /s

## 4 Desinstalação

    De modo a desinstalar a driver deverá ser levado a cabo o seguinte procedimento.

    Retirar a driver

    1. Vá para "Iniciar" > "Painel de Controlo" > "Adicionar ou Remover Programas".
    2. Encontre "Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver", seleccione e clique no botão "Remover".

    Para mais informações, contacte o nosso serviço de apoio.

    *** Fim do Ficheiro Leia-me ***